**Utilisation du réseau sans fil sur le SP5660TP**

**Mode Client**



Point d’accès











**Sommaire :**

1°) Vue d’ensemble

a. Schéma d’utilisation

b. Modèles supportés

c. Version Logiciel

2°) Exemple d’application

1°) Vue d’ensemble:

**Schéma d’utilisation :**

Tablette/SMARTphone

WI-FI

WI-FI

Point d’accès

D’

Pro-face

**Modèles supportés :**

Série :

- SP5000 ( Open Box) + SP5660TP

**Version de logiciel :**

GP-Pro EX 4.1 ou supérieure


2°) Exemple d’application

**CONFIGURATION sur l’Open Box**


* Démarrer une Page Internet Explorer
* Renseigner <http://169.254.111.111> dans la barre d’adresse.



* Ensuite Cliquez sur Wireless LAN




* Dans l’onglet Wireless LAN Configuration, dans Opérationg Mode, Sélectionner « Infra »
* Puis l’onglet « AP Search »




Vous devez, ici, visualiser le réseau sans fil fourni par le point d’accès, sélectionnez le, renseignez la clef réseau dans « Network Key »

Le bouton « Submit » permet de valider avant de changer de menu.

* Dans le menu gauche, cliquez sur TCP/IP




* Pour des raisons d’utilisation ne modifier pas l’adresse IP 169.254.111.111.
* Dans le cadre DHCP, Valider uniquement le DHCP Server à ON



En laissant les adresses dans ce cadre à 0.0.0.0

Après redémarrage (Expliquez plus bas) L’Open Box aura une adresse IP définit par le DHCP de votre Point d’accès.

A la fin, pensez bien à relancer le module par le menu Restart dans le menu gauche :



Puis Cliquez sur « Yes »

Le module Réseau sans fil, va redémarrer et il sera opérationnel avec votre configuration.